僑光科技大學承攬商巡視紀錄表

 巡視(稽核)日期： 施工承攬商：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 區分 | 檢 查 項 目 | 符合 | 不符合 | 應改善事項 |
| 一般規定 | 承攬人員入校是否全程穿戴工程背心及配戴工作證 |  |  |  |
| 承攬施工人員入廠是否配戴安全帽，高度2公尺以上作業是否配置安全帶 |  |  |  |
| 承攬人員禁止攜帶含酒精成份飲用品及其混合飲用品 |  |  |  |
| 校內除吸煙區外一律禁止吸煙 |  |  |  |
| 工作台、走道、階梯等是否有堆積物料阻礙通行及作業 |  |  |  |
| 夜間安全警示措施功能是否正常 |  |  |  |
| 夜間及黑暗工作場所是否有足夠照明及警戒標示 |  |  |  |
| 環境是否整潔狀況 |  |  |  |
| 墜落防止 | 2公尺以上開口是否設置符合規定之護欄 |  |  |  |
| 高差1.5公尺以上場所是否設置安全上下設備 |  |  |  |
| 高處作業人員是否確實使用安全帽、安全帶 |  |  |  |
| 使用之合梯是否符合規定（材質有無損傷、兩梯腳間是否有繫材扣牢） |  |  |  |
| 施工架是否在垂直方向每5.5公尺以內，水平方向每7.5公尺以內與建築物妥實連接，或以斜撐做適當而充分的支撐 |  |  |  |
| 對於高度在2公尺以上之作業場所，有遇強風、大雨等惡劣氣候致使有墜落之虞，是否令其停止作業 |  |  |  |
| 感電防止 | 接用電源，是否先與業務負責人聯絡，並知會事務組電氣相關人員，經許可後方可接用 |  |  |  |
| 電焊作業電焊柄是否脆裂，並使用絕緣手套及防護面罩 |  |  |  |
| 交流電焊機是否使用自動電擊防止裝置 |  |  |  |
| 橫越通道或勞工作業之電線是否架高或保護 |  |  |  |
| 對於從事電氣工作之人員，是否使其使用電工安全帽、絕緣防護具及其他必要之防護器具 |  |  |  |
| 各分電盤是否設置漏電斷路器，使用電動工具應接於負載側，不得跳接 |  |  |  |
| 物體飛落防止 | 危險性機械進場前是否作門禁管制，檢查吊車、操作手、吊掛手之合格證，吊勾防滑舌片、過負荷防止裝置及過捲揚裝置，合格後方可進場 |  |  |  |
| 吊運作業半徑內是否作管制並嚴禁人員進入 |  |  |  |
| 吊具、鋼索是否已有截斷、磨損、變形、扭結 |  |  |  |
| 火災防止 | 是否依規定申請動火作業許可 |  |  |  |
| 動火點下方及附近可燃物是否清除或隔離 |  |  |  |
| 動火作業旁是否配置滅火器具 |  |  |  |
| 氧氣乙炔是否直立固定使用；焊接工作是否注意防火措施 |  |  |  |
| 高架作業之焊工是否注意下面行人及物品安全，以免使焊渣及割切物掉落傷及人、物及引起火災 |  |  |  |
| 於防爆區之溝渠或易燃物附近從事動火作業，是否先以鋼板或不易燃物覆蓋，並予以淋濕，確認無誤後，方可動火 |  |  |  |
| 其它事項 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

 巡視人員： 單位主管：